**JC-YG1162叶绿素荧光仪**

****

**一、产品介绍**  
JC-YG-1162叶绿素荧光仪仪器可以用于生物学，农林栽培育种，生态保护，生物耐受性，环境污染等方面的教学和科研工作。  
**二、产品参数**  
1、光源类型：LED蓝光：470nm ，  
光强范围：0～4000 μmol m-2 s-1  
光强可调，时间可调  
2、最快采样速率：5μs一次  
3、存储容量：可存储9999条完整的OJIP曲线  
4、数据传输：通过USB接口与PC机进行数据传输，  
5、显示：128×64图形点阵液晶，中/英文操作界面可选。  
6、供电：交流电源适配器，可充电锂电池：8.4V 2Ah  
7、重量：800g  
8、体积：25×9×5cm  
9、暗适应夹：适合于大多数叶片的测定  
有适合较大叶片纵深位置的叶夹可选。  
配置：包括：主机，探头，暗室叶夹（20个），充电器，数据线，说明书，通讯软件，仪器箱  
**三、产品特点**  
1、测量功能  
获取OJIP快速荧光动力学曲线(1～10s)   
测定的基本参数为：Fo，Fj, Fi, Fm(Fp)  
2、计算显示功能  
显示Fo，Fj, Fi, Fm(Fp)测量结果  
计算显示Fv, Fv/Fm 等计算结果  
显示快速荧光动力学曲线(OJIP曲线)  
仪器界面显示语言中英文可选，操作简单明了  
可显示系统电池电压、固件版本、数据存储情况等信息  
计算机软件可计算显示各项参数、曲线  
3、设置功能  
文件名设置  
测量采集参数的设置  
可快速选取设置好的不同采集参数  
4、数据处理功能  
数据存储：内置大容量数据存储器，可存储大量的采集数据  
数据删除：数据传输到计算机后，可用此功能删除仪器内部数据  
数据传输：将数据传输到PC，使用流行的USB2.0数据传输接口  
5、简明帮助：  
用户可以从仪器屏幕上查看简单的使用帮助信息及说明  
6、自行升级：  
用户可自行方便、安全地对仪器软件进行升级和更新

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**