**JC-HC-300便携式水中叶绿素分析仪|叶绿素检测仪**

1. **产品介绍**  
   便携式叶绿素分析仪由便携式主机以及便携式叶绿素传感器组成。叶绿素传感器是利用叶绿色素在光谱中有吸收峰和发射峰这一特性，在叶绿素的光谱吸收峰发射单色光照射到水中，水中的叶绿素吸收单色光的能量，释放出另外一种波长发射峰的单色光，叶绿素发射的光强与水中叶绿素的含量成正比。  
   便携式水中叶绿素分析仪典型应用：  
   广泛应用于水产养殖、地表水、科研高校等行业和领域水中叶绿素的现场便携式监测。  
   **二、产品参数**  
   测量范围：0.5-500 ug/L  
   测量精度：±5%  
   外壳材料：  
   便携式主机：ABS+PC  
   叶绿素传感器：SUS316L  
   存储温度：0到50℃  
   工作温度：0到40℃  
   传感器尺寸重量：直径12mm\*长度120mm   
   传感器尺寸重量：<0.1KG  
   主机尺寸：203\*100\*43mm  
   主机重量：0.5KG  
   防护等级：主机IP66 传感器IP68  
   电缆长度：标配3米电缆（可延长）  
   显    示：3.5寸彩色显示屏幕，背光可调  
   数据存储：8G数据存储空间  
   **三、产品特点**  
   1.便携式主机IP66防护等级。  
   2.人体工学曲线设计，带有橡胶垫圈，适于手握操作，在潮湿环境中容易掌握。  
   3.出厂标定，一年无需校准，可现场标定。  
   4.数字化传感器，现场使用方便、快捷，和便携式主机实现即插即用。  
   5.带有USB接口，可以实现对内置电池充电，并可通过USB接口实现数据导出。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**