**土壤液塑限联合测定仪JC-YSX**

****

1. **产品介绍**  
   JC-YSX土壤液塑限联合测定仪采用光学投影、数显、（2种）电磁头自动落锤，能自动测读0~22毫米圆锥入土深度，来测定土壤的液限和塑限,是土木工程、交通建设必备的土工仪器。  
   **二、产品参数**  
   土壤液塑限联合测定仪参数：  
   1、圆锥仪总重：76g±0.2g 和100g±0.2g。  
   2、圆锥角度：30°±0.2°。  
   3、测读入土深度：0～22mm。  
   4、测读精度:0.1mm。  
   5、估读0.05mm。  
   6、测量时间：5秒。  
   7、电磁吸力：＞100g。  
   8、电源：220V ±10％。  
   **三、产品特点**  
   JC-YSX土壤液塑限联合测定仪性能优异，操作简单，控制精度高。  
   采用光学投影、数显、（2种）电磁头自动落锤，能自动测读0~22毫米圆锥入土深度，来测定土壤的液限和塑限,是土木工程、交通建设必备的土工仪器。采用数字显示等技术，能自动定时，测量，显示，具有性能稳定、数据可靠、测量精度高、读数直观、清晰，工作效率高等特点。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**