**JC-JX30样品前处理一体机**



**一、产品介绍**  
食品安全检测前处理一体机（箱）是集吹干,温浴,离心,均质,混匀功能的一体化整合,大大的简化和集中样品前处理的一般操作过程,结合移动便携的全铝合金箱收纳功能，特别适合农兽药残留畜禽水产品质量安全现场快速检测。  
**二、产品参数**  
内置一体化仪器配置表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 功能说明 | 数量 |
| 1 | 空气吹干仪 | 12道 | 加热孵育和吹干 | 1 |
| 2 | 离心机 | 20ml×6 | 高速离心分层 | 1 |
| 3 | 均质捣碎机 | 300ml | 组织均质、粉碎 | 1 |
| 4 | 振荡混匀器 | 20ml | 混匀 振荡 | 1 |

仪器功能组技术参数  
1、离心功能  
最高转速：4000rpm（转/分）  
最大相对离心力：1790(×g)  
角转容量：20ml×6  
2、振荡混匀功能  
振荡混匀速度：3000rpm（转/分）  
工作方式：点动/连续  
调速方式：无极调速  
3、均质捣碎功能  
电机转速：15000 rpm（转/分）  
刀头材质：304不锈钢3叶立体刀片   
杯身材质：ABS  
4、浓缩吹干功能（兼加热模块）  
加热孔位：12孔  
气源：空气气源（高性能全铝空气压缩机）  
温度误差：≤±0.5℃  
流量：0-36L／min  
加热范围：室温－100℃  
5、产品信息  
产品尺寸：43 cm\* 41cm\* 31cm  
集成电源：220v 50Hz，最大功率 350W

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**