**病害肉检测仪JC-BH-24**



1. **产品介绍**  
   多功能食品安全检测仪可快速检测各类食品中的农残、二氧化硫、亚硝酸盐、过氧化苯甲酰、病害肉、挥发性盐基氮、酱油总酸、食醋总酸、双氧水、甜蜜素、酸价、过氧化值、重金属铅等80余项目，仪器预留其他项目检测程序和端口，根据日后需求可增加检测项目。  
   **二、产品参数**  
   1.显示屏：(5英寸）7英寸彩色触摸屏  
   2.存储：SD卡  
   3.比色检测器：硅光二极管  
   4.吸光度范围：0.000 到 3.500 Abs  
   5.分辨率：0.001 Abs  
   6.准确度：ΔA≤±0.01 Abs(0≤A<1.0 Abs)；  
   ≤2.5%（1.0 Abs≤A≤2.5 Abs  
   7.灵敏度：≥0.010 Abs  
   8.重复性：≤0.2% （0≤A≤1.5 Abs）；  
   ≤1.0% （1.5 Abs <a≤2.5 abs）<="" span="">  
   9.通道差异：读数的极差值≤0.02 Abs  
   10.线性： 线性范围0.000-2.500 Abs，相关系数≥0.999  
   11.工作温度：10℃--30℃  
   12.工作湿度：≤85%  
   13.储存温度：0--55℃  
   14.储存湿度：≤95%  
   15.电压： AC220V 50Hz  功率 10W  
   **三、产品特点**  
   1、检测通道：不少于24个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。  
   2、显示方式：(5英寸)7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。  
   3、打印机采用串口5v打印，可选择手动打印或者自动打印，且快速自动打印检测结果。打印内容包括：检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。  
   3、光源采用进口发光二极管，高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源，功耗更低。  
   4、采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。  
   5、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能  
   6、自动判断样品是否合格，检测结果更加直观。  
   7、仪器具有100种以上样品名称数据库，直接点击可使用。并且可以编辑样品名称，可直接打印出样品名称。样品名称可自由删除或添加。并且每个通道可自由选择。  
   8、每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。可自由关闭未使用通道。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**