
**JC-1086C Pro系列酶标分析仪**



1. **产品参数**  
   1、光      源：进口卤钨灯、节能设计  
   2、测量通道：垂直8光路通道，自动寻找中心  
   3、波长范围：400 - 900nm  
   4、滤 光 片 ：标配405、450、492、630nm四片标准滤光片，其它波长可选配，最多可装载10片滤光片  
   5、读数范围：0.000 - 6.000Abs(450nm)   
   6、线性范围：0.000 - 4.000Abs(450nm)  
   7、重 复  性 ：CV≤0.3%   
   8、稳 定  性 ：≤±0.003Abs  
   9、示值误差：≤±0.01Abs   
   10、波长误差：≤±2nm  
   11、分 辨 率 ：0.001Abs（显示、打印）、内部运算0.0001Abs  
   12、振板功能：振板强度（由弱到强）3级可选，振板时间0 - 255秒可调，误差±2秒  
   13、操作系统：windows 10 系统、中/英文界面  
   14、接      口：USB\*3+COM\*1+网口\*1+无线Wifi  
   15、存      储：单机内存可存储100万条测试记录  
   16、显示输入：10吋彩色液晶显示、触摸屏输入  
   17、电源输入：宽电压设计 AC100V-240V  50-60Hz  
   18、产品质量：约12Kg  
   19、外形尺寸：433mm(L)\*320mm(W)\*318mm(H)  
   **二、产品特点**  
   1、10寸真彩液晶屏显示、触摸屏操作  
   2、八通道光纤测量系统、进口探测器  
   3、三种线性振板功能、速度时间可调  
   4、超宽读数范围设计、满足实验需求  
   5、超宽电压输入设计、全球电压适用  
   6、终点法、两点法、动力学、单/双波长测试模式  
   7、配置抑制率测量模块、专用于食品、畜牧检测领域  
   8、产品可独立操作使用、或联计算机使用，自动适应  
   9、JC-1086C Pro全系列产品，适用聚创公司三年质保服务标准

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**