**JC-1086A酶标分析仪**



1. **产品参数**  
   1、光      源：DC12V 22W KLS进口卤钨灯，具备电源管理  
   2、测量通道：垂直8光路通道，自动寻找中心  
   3、波长范围：400 - 1100nm  
   4、滤 光  片 ：可装载10片滤光片  
   5、读数范围：0.000 - 4.2000Abs  
   6、线性范围：0.000 - 3.000Abs  
   7、重 复  性 ：CV≤0.2%  
   8、稳 定  性 ：≤±0.002Abs  
   9、示值误差：≤±0.01Abs  
   10、分 辨  率 ：0.001Abs（显示、打印）、内部运算0.0001Abs  
   11、布      板：可视化布板、支持标准96孔自由布板  
   12、振板功能：振板强度（由弱到强）3级可选，振板时间0 - 255秒可调，误差±2秒  
   13、显示输入：8吋彩色液晶显示、触摸屏输入、可视化布板、显示整板信息  
   14、进      样：自动开/关进样仓门、不需手动开盖  
   15、工  作 站：专业的酶标仪软件，具备单双波长、多波长及抑制率测量功能，可存储500组程序、200000个样本结果，提供吸光度、阈值、线性方程、对数方程、二次方程、三次方程、指数曲线、幂函数、吸光度百分比-浓度对数方程、4参数方程等丰富的计算模式。  
   16、电源输入：宽电压设计 AC100V-240V  50-60Hz  
   17、产品质量：约11Kg  
   18、外形尺寸：433mm(L)\*320mm(W)\*308mm(H)  
   **二、、产品特点**  
   1、工业级彩色液晶显示、触摸屏操作  
   2、八通道光纤测量系统、进口探测器  
   3、三种线性振板功能、速度时间可调  
   4、超宽电压输入设计、各国电压适用  
   5、开放式Cut-Off判断公式、设您所设  
   6、终点法、两点法、动力学、单/双波长测试模式  
   7、配置抑制率测量模块、专用于食品、畜牧检测领域  
   8、产品可独立操作使用、或联计算机使用，自动适应  
   9、JC-1086A酶标分析仪全系列产品，适用聚创公司三年质保服务标准

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**