**JC-LS-50A-5卤素水分测定仪**



1. **产品介绍**  
   1、高分辨率背亮点阵液晶显示屏，便于在暗处操作，视觉更舒适。  
   2、按键式链盘，使操作更加便捷。  
   3、高精度隔热式传感器，采集数据温度可靠。  
   4、采用卤素灯加热干燥，升温迅速，测试时间短。  
   JC-LS-50A-5称量范围(g)：0~50g  
   可读性：5mg   
   重复性(3g样品)：0.3%  
   样品量：0.5  
   建议样品量：3-10g  
   加热时间：1-99分钟间隔1分钟  
   升温程序：标准  
   通讯：RS232  
   终点控制：定时、自动  
   加热温度范围：50-180度  
   显示内容：水分%、固体%、重量、时间、日期等  
   秤盘尺寸：100mm  
   外形尺寸：265x160x150  
   净重：5kg  
   总重：6kg  
   加热源：卤素灯

**三、产品特点**  
1、无需安装、调试，拆箱即可使用；  
2、无需培训，操作简单，省却繁琐的使用步骤；  
3、测定时间短、工作效率高；  
4、加热均匀、性能稳定、测试准确；  
5、体积小、重量轻；  
6、全自动测定，测量完毕报警提醒，测定过程无需看管；  
7、用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定；  
8、高精度镀金陶瓷传感器让仪器测试效果更加准确；  
9、特别的防风罩设计，使得仪器称重系统更稳定；  
10、样品的含水量、含固量可以同时转换；  
11、加热腔采用纯不锈钢腔罩，耐高温、便于清洁。  
12、测试2-100%之间水分,结果非常稳定，重复性非常好。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**