**JC-SDT-60土壤酸度计|土壤酸度水分计**

1. **产品介绍**  
   JC-SDT-60土壤酸度计也叫土壤酸度水分计,是用来检测土壤酸碱度的仪器,该仪器可直接插入土壤测试,深度6cm,适用于地表酸度的测量,适应各类土壤。土壤过酸或过碱都是限制植物生长及品质的重要因素，大多数的植物均不耐过酸或过碱的土壤。因此，了解土壤的酸碱度和湿度是相当重要的。土壤酸度计是用来检测土壤酸碱度的仪器，可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度，较传统测量土壤酸碱度的方法有所不同，操作更为简单，直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情况。  
   **二、产品参数**  
   手持机参数：  
   1、记录容量：设备内部Flash可存3万条数据，标配4G内存卡。  
   2、采集时间间隔：5分~99小时  
   3、语音播报：中文普通话  
   4、工作电源：7.4V锂电池供电  
   5、工作电流：待机功耗10mA,其他功耗据配置而定。  
   pH技术参数：  
   1、深度6cm，适用于地表酸度的测量。  
   2、PH范围：3-8 PH，精度：±0.2PH，  
   3、水分范围：1-8%，水分精度：±1%  
   **三、产品特点**  
   工作原理：  
   土壤酸度计是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。即：以金属传感器为核心的硬件系统，由金属传感器与土壤相接触，利用化学反应中的氧化还原反应，所产生的电流。电流数值的大小来驱动电流表所对应的不同pH值和湿度值的单元数据（无需电池或其他外部电源支持的方法）。  
   土壤酸度计功能特性：  
   1、直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情况  
   2、金属探头，不像玻璃那么娇气  
   3、不需要更换探头，正常使用寿命3年以上  
   4、不用电池，不用担心没电  
   5、日常使用、保养简单。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**