**JC-JJCC磁性金属物检测仪**



1. **产品介绍**  
   磁性金属测定仪JC-JJCC简称磁性金属测定仪，是根据最新国家标准GB/T 5509—2008《粮食、油料检验、粉类磁性金属物测定》研制的检验粉类粮食中磁性金属物含量的专用仪器，此仪器操作简单，使用方便，在质量监督、面粉加工、粮食储运、购销、科研等部门得天广泛应用。  
   **二、产品参数**  
   技术参数（执行GB/T 5509—2008《粮食、油料检验、粉类磁性金属物测定》标准）：  
   1.电源：AC（220±22）V、50Hz、1A  
   2.电机(双刮刀)转速：50 r/min  
   3.电磁铁吸力：≥40 kg  
   5.试样量：≤1 kg  
   6．回收率：≥95 %  
   7．外形尺寸：255×275×385 mm  
   8．重量：12 kg  
   磁性分离板技术规格  
   磁感应强度：不少于120mT   
   强磁区域尺寸：130mm×130mm   
   分离板尺寸：210mm×210mm×6mm

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302**