**JC-DPCZ-III直链淀粉测定仪**



**一、产品参数**  
★1.光源：集成式高性能卤素灯模块  
2.波长：720±2 nm  
3.检测精度：±0.5%（以质量分数计）  
★4.透射比重复性：≤0.3%T  
★5.吸光度范围：0.000-2.000 Abs  
★6.检测品种：大米、玉米、马铃薯、小麦等  
7.内置标准工作曲线  
8.样品处理时间60min  
9.实验检测时间：15S  
10.检测范围：5%-35%或5-35g/100g（以干基质量分数计）  
11.最小读数： 0.01%   
★12.存储数据：50000组记录  
13.内置微型打印机  
14.使用环境：温度0～40℃；湿度≤90%RH(40℃时)  
15.仪器检测环境：15-40℃  
16.电源： AC 220V /50Hz

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302**