**JC-FN-II降落值测定仪**



1. **产品介绍**  
   方法原理  
   降落值测定仪仪器是按照伯格哈格－－坦恩降落数值法对谷物中α—淀粉酶活性指标进行测定的。  
   面粉、粗粒粉和全麦粉的悬浮液在沸水浴中被迅速糊化，因糊化物中α—淀粉酶活性的不同而使其中的淀粉不同程度的被液化，液化程度不同，粘度搅拌器在糊化物中降落特定距离所需要的时间不同。因此，降落数值（FN）的高低也就表明了相应的α—淀粉酶活性的差异，降落数值（FN）高表明α—淀粉酶的活性低，反之则表明α—淀粉酶的活性高。  
   **一、产品参数**  
   技术参数（执行新国标GB/T10361-2008）  
   降落值测定仪  
   1、水浴装置：由整体加热单元，冷却系统和水位指示器组成  
   2、电子计时器：精确计时  
   3、粘度搅拌器：金属制，能在硬橡胶塞孔上下自如转动。  
   4、精致粘度管：由特种玻璃制成  
   ——内径  21.00mm±0.02mm  
   ——外径  23.80mm±0.25mm  
   ——内高  220.0mm±0.3mm  
   5、橡胶塞：与粘度管配合  
   6、加热管功率：600W  
   7、重复性：要求在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试，两次独立测试结果的绝对差值不应超过8%  
   8、工作电压：AC220V±10%    50Hz  
   9、仪器尺寸：420×340×350mm  
   10、仪器重量：23kg

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302**