**JC-LN-II粮食粘度测定仪**



**一、产品介绍**

LN型粮食运动粘度仪是依据毛细管运动粘度测定法（GB5516-2011）设计的，是测量粮食粘度的仪器，用来判断贮粮和生产原粮的陈化程度，适用于粮食贮藏、加工及粮食科研机构等部门。

**二、产品参数**

1、两次煳化测定结果允许差

  粘度平均值（mm2／s）允许差（mm2／s）

  ≤0.3≤0.2

  3.1-6.0≤0.5

  6.1-10.0≤0.8

  ≥10.1≤1.0

2、煳化炉

  a、工作电压：220V±10％50Hz

  b、规格：200W 500ml

3、恒温水浴桶

  a、工作电压：220V±10％50Hz

  b、加热管：1kw

  c、温度：50±0.1℃

4、毛细管粘度计：共有四种规格，以满足不同样品粘度的测定。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302**