**JC-GY-2果实硬度计[水果硬度计]**



**一、产品介绍**  
JC-GY-1  水果硬度计主要用于测量水果和谷物的硬度，一般用在果树科研或者农场果树种植、农业院校等单位，对培育良种，收获储存，出品运输和加工等对水果的检测，该仪器体积小，重量轻，直读式，携带方便，特别适用于现场测定，直接出结果。具有数据存储功能，数据输出功能，自动峰值功能。绿色环保，10分钟无操作自动关机。

**二、产品参数**

1、 型号：JC-GY-1；

2、 单位：Kg/cm2 (×105 帕)；  
3、 压头直径：1# ：Φ11.1mm、             2#：Φ7.9mm  
4、 量程：1#：0.2～15 Kg/cm2 (×105 帕) 、  2#：0.4～30 Kg/cm2 (×105 帕)；  
5、 分度值： 0.01 Kg/cm2   
6、 示值误差：±0.5%；  
7、 精度：±1%；  
8、 压头压入深度：10mm；  
9、 电源：充电电源：220V/AC；电池连续工作时间：6～8小时；  
10、 供电方式：5 号镍氰电池组 /220V AC 充电 4～6 小时  
11、 稳定性:温漂：0.2uV/℃（0-60℃）；零漂：≤ 0.1%/8小时/FS；  
12、 工作温度：5℃～35℃  
13、 相对温度：0～+60℃；  
14、 环境湿度：15％～80％RH；  
15、 工作环境：周围无震源及腐蚀性介质；  
16、 净重：～450g；  
17、 外形尺寸：230×66×36mm。  
**三、产品特点**  
1、具有高精度高分辨率：大屏幕液晶显示，有背光功能（背光适合夜间使用），并具有屏幕数字正、倒反转功能；  
2、具有电池容量显示：分3格、2格、1格，电量过低时仪器自动关机；  
3、具有重力加速度设置功能：用户可自行输入使用地的重力加速度精确值，使测试时更为精确；  
4、具有峰值保持功能：保持峰值显示直至手动清零；  
5、具有自动峰值功能：保持显示峰值2秒后自动解除；  
6、具有特大记忆储存功能：可储存896个测试值；  
7、具有数据输出功能：可将数据通过数据线输入电脑做各种分析；  
8、具有自动关机时间设置：自动关机时间设置可设定10分钟到90分钟自动关机；  
9、具有高品质充电电源：充电电压从100V至 240V可用，可适应国内、国外绝大多数地区；

10、具有2套安装尺寸：适应国内外多数测试机台，方便用户安装到机台上使用。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302**