**JC-803B型手动土壤采样器**

****

**一、产品介绍**

1、可在不同土壤质地采样、拆卸方便、便于户外携带。

2、专业应用于科研、实验等土壤采样过程。

**二、产品参数**

1、****采样深度：2米。****

2、可针对不同直径的土壤颗粒配备不同的专用工具，对1.0m内深度和区域的土壤进行合理采样和分析。

3、****加配各种类型的土壤钻头：沙土钻头、粘土钻头、多石钻头、泥浆土钻头、螺旋钻头，钻头直径3.0-10.0cm。****

4、配延长杆：0.3m、0.6m、1.0m各一根。

5、拆卸工具：配备各种手柄、取芯刀、采样连接器和适用的拆卸工具。

6、采样保存用具：配使用的采样容器和采样袋、用于盛装和保存样品。

7、采样器刚性强，耐腐蚀、能保持样品不受污染。

**三、产品特点**

1、适用于不同土壤质地。

2、拆卸方便。

3、方便携带到户外。

4、专业应用于科研、实验等土壤采样过程，可针对不同直径的土壤颗粒配备不同的专用工具，对1.0m内深度和区域的土壤进行合理采样和分析。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**