**标准肥料检测实验室配置（旗舰版）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 肥料养分检测仪 | JC-TY04 | 1台 | 检测氮磷钾/有机质/中微量元素/重金属 |
| 2 | 水分测定仪 | 0.0001/100克 | 1台 | 检测水分含量 |
| 3 | PH检测仪 | 台式；0.01/0-14PH | 1套 | 检测酸碱度 |
| 4 | 恒温干燥箱 | 带鼓风机，不锈钢内胆，不锈钢加热管30-250℃ | 1台 | 干燥样品 |
| 5 | 往复振荡器 | 数显调速 0-300r/min | 1台 | 促进反应及溶解样品 |
| 6 | 移液枪 | 1-10ml | 1套 | 移取溶液 |
| 7 | 移液枪 | 0.1-1ml | 1套 | 移取溶液 |
| 8 | 纯水器 | 5L蒸馏水器 | 1套 | 提供实验室用蒸馏水 |
| 9 | 可调电炉 | 1000w | 1台 | 样品处理 |
| 10 | 恒温水浴锅 | 双孔 | 1台 | 样品处理 |
| 11 | 电子显微镜 | 数显单目1600倍 | 1台 | 样品称重 |
| 12 | 电子天平 | 万分之一/100g | 1台 | 样品称重 |
| 13 | 标准样品筛 | 不锈钢材质 | 1套 | 筛分样品 |
| 14 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1套 | 均分样品 |
| 15 | 固体样品粉碎机 | 100克 | 1套 | 粉碎样品 |
| 16 | 样品取样器 | 25mm /1m | 1套 | 有机肥取样 |
| 17 | 实验器皿 | 三角瓶、容量瓶等 | 1套 | 实验所用器皿 |

注：****附带实验所用全部试剂和配件，不需要添置任何东西即可完成有机肥全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度（PH）、水分检测！****

**产品展示：**

