**标准肥料检测实验室配置（简易版）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 肥料养分检测仪 | JC-TY01 | 1台 | 检测氮磷钾有机质 |
| 2 | 电子水分测定仪 | 0.0001/100g | 1台 | 检测肥料水分含量 |
| 3 | PH检测仪 | ZX-PH0.01/0-14PH | 1套 | 检测肥料酸碱度 |
| 4 | 移液枪 | 1-10ml | 1套 | 移取溶液 |
| 5 | 移液枪 | 0.1-1ml | 1套 | 移取溶液 |
| 6 | 实验室纯水器 | 3L蒸馏水器 | 1套 | 提供实验室用蒸馏水 |
| 7 | 可调电炉 | 1000w | 1台 | 样品处理 |
| 8 | 恒温水浴锅 | 单孔 | 1台 | 样品处理 |
| 9 | 电子天平 | 百分之一 | 1台 | 样品称重 |
| 10 | 固体样品粉碎机 | 100克 | 1套 | 粉碎样品 |
| 11 | 样品取样器 | 25mm /1m | 1套 | 有机肥取样 |
| 12 | 实验器皿 | 三角瓶、容量瓶等 | 1套 | 实验所用器皿 |

注：****附带实验所用全部试剂和配件，不需要添置任何东西即可完成有机肥全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度（PH）、水分检测！****

**产品展示：******