**GDYQ-110SI甲醇·乙醇快速检测仪**

**一、产品介绍**

用于蒸馏酒、配制酒和发酵酒中甲醇、乙醇浓度的定量测定。

**二、产品参数**
1.测定下限：
甲醇：0.02 g/100mL（以取1毫升60%酒样为例）
乙醇：5%vol（体积百分浓度，按20℃时密度计）
2.测量范围：
甲醇：0.00～0.20 g/100mL （以取1毫升60%酒样为例）
乙醇：0.00～100%vol（体积百分浓度，按20℃时密度计）
3.精  度：±2%
4.光  源：波长为412 nm和595 nm
**三、产品特点**

1. 检测方法：甲醇检测方法符合《GB/T5009.48 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法》
2. 仪器构成：由主机、样品前处理器具和试剂包等构成，适于现场及实验室使用
3. 光路系统：光源和检测器采用全固态结构，准确度和精密度高；采用光源自动开关节能设计，光源使用寿命达10万小时以上。
4. 内置曲线：仪器具有内置工作曲线，无需配制标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。
5. 测量方式：样品显色和测量为同一密闭 器皿（圆柱形），无需转移，提高检测精密度。
6. 供电方式：采用9V电池供电，具有电量自诊断和节能功能，自动提示电量不足，仪器不使用后30分钟自动关机。
7. 耗材配件：提供完备的专用前处理设备和耗材，一站式服务。
8. 专用试剂盒：配备专用的预制试剂，缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302**