**GDYQ-501S兽药残留检测仪**

**一、产品介绍**
适用于兽药残留的快速定量测定。
**二、产品参数**
1. 板条类型：标准96孔/48孔，96孔/5秒
2. 光源：冷光源，405nm、450nm、492nm、630nm，另有四个空位备选
3. 测量范围：0-4.000
4. 显示：LCD中文大液晶显示屏
5. 测量方式：单波长、双波长、多波长
6. 振板功能：速度和时间可调
7. 操作方式：薄膜按键
8. 外部接口：RS232串行接口、并行接口
9. 电源：AC 220V/110V±22V，50Hz/60Hz±1Hz
**三、产品特点**
1. 全中文液晶显示，程序基于问答式，人性化的设计使操作更方便快捷，易于掌握。
2. 可完全由电脑控制操作，实现酶免工作站。
3. 仪器开机自动检查、校准，可保证每次工作仪器均处于正常状态。
4、内置振荡功能，可根据需要编辑振荡形式，促使终止液充分混匀，保证结果可靠性。
5. 多种方法学测量，可进行定性和定量测试。
6. 具有临界值分析、定量分析、质控等功能。
7. 储存容量大，可存储100个检测程序。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302**