**GDYQ-110SG陈化粮快速检测仪**

**一、产品介绍**

广泛应用于稻谷及其制品中陈化程度（脂肪酸值）的定量测定。

**二、产品参数**

1.测量方法：采用国家标准方法（GB/T 15684—1995）

2.测定下限：5.0 mg/kg

3.测定范围：0.0～200.0 mg/kg

4.测量精度：±5%

**三、产品特点**

1. 携带方便，适用于实验室、工厂和野外现场操作，突破了玻璃滴定装置只能在实验室操作的限制。

2. 便携式微量滴定技术，操作简单，使用方便，精准计数。

3. 专用预制试剂，减少试剂配制时间。

4. 滴定器采用防化学腐蚀材料，在使用过程中不会对操作人员产生伤害。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302**