**GDYQ-121SG食用油品质检测仪**

**一、产品参数**  
1. 光源：紫外（254nm、365nm），可见光  
2. 光源寿命：≧1200h  
3. 波长重复性：±1nm  
4. 波长准确度：±5nm  
5. 滤光片透过率：≧95%  
6. 环境温度：5～40℃  
7. 环境湿度：10～85%  
8. 仪器尺寸：280×250×220mm  
**二、产品特点**

1、操作便捷，现场检验，可在各种使用环境下测量。

2、探头外形采用梭形流线型设计，减少测试完成后存液挂液，同时利于擦拭清洗，探头所选材质均为食品级环保材质没有二次污染。

3、防水设计仪器设计采用IP65防水等级。

4、外形采用流线型设计，符合人体工程学，方便手握，同时有效防止从手中脱落。

5、可调整TPM报警上下线值、可校正仪器TPM参数。

6、具备保持测试数据功能、可恢复出厂设置。

7、自行设置仪器按键声音及屏幕背光。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302**