**JC-WX100微生物限度检测仪**

****

**青岛聚创JC-WX100微生物限度检测仪采用不锈钢金属材料制成，配有内置隔膜液泵，不需外接抽滤瓶，液体直接通过隔膜液泵排除，减少了抽滤瓶使用上的繁琐，避免了连接不好造成抽滤速度慢等缺点。**

****一、产品特点****

**1.过滤杯采用独特的唇形密封设计,不使用夹钳和 O 型圈,确保无泄 漏操作和均匀的微生物回收率；**

**2.滤膜预先灭菌,即拆即用,可将主要污染物源降到较低,提高检测可靠性；**

**3.直接抽滤排液,无需抽滤瓶,安装使用方便；**

**4.内置隔膜液泵,效率更高；**

**5.小巧的机身,减少对操作台面积的占用；**

**6.防水开关 简洁方便；**

**7.过滤头可快速拆装,能单独湿热灭菌；**

**8.过滤头可以火焰快速灭菌,方便连续实验操作；**

**9.采用单面圆弧型过滤片，方便更换；**

**10.仪器表面经镜面处理，便于清洁和消毒；**

**11.滤杯采用可重复使用材料设计，经久耐用，节省成本，操作方便。**

****二、产品参数****

**适用滤膜直径：47mm/50mm；**

**有效过滤直径：40mm；**

**过滤头数量：1个；**

**检测方法：薄膜过滤法；**

**抽滤方式：隔膜泵负压抽滤，无需抽气瓶；**

**抽液速率：100ml/13s(带膜)；**

**过滤头灭菌方式：湿热灭菌、火焰枪快速灭菌；**

**功率：30W；**

**工作电压：AC220V/50HZ；**

**噪音小于30dB；**

**物理按钮开关；**

**尺寸:25\*21\*17CM（长\*宽\*高）；**

**重量：3GK**

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**