**JC-J-14酒醇检测箱**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** |
| 1 | 铝合金密码箱 | 40\*30\*12 | 1 | 个 |
| 2 | 酒醇速测仪 | 1.测量范围：0-80% V0L2.最小刻度1%V0L3.准确率±1% 无ATC | 1 | 台 |
| 3 | 仪器校准螺丝刀 | 平口 L=50mm手柄￠5mm | 1 | 支 |
| 4 | 说明书 |  | 1 | 本 |
| 5 | 擦镜纸 | 10\*15cm\*100张 | 1 | 本 |
| 6 | 酒精度计 | 测量范围：0°- 50° | 1 | 支 |
| 7 | 酒精度计 | 测量范围：50°- 100° | 1 | 支 |
| 8 | 量筒 | 100ml | 2 | 个 |
| 9 | 一次性吸管 | 3ml | 20 | 支 |
| 10 | 温度计 | 测温范围：0℃～100℃ | 1 | 支 |
| 11 | 密封采样罐 | 60ml | 6 | 个 |
| 12 | 油性记号笔 | 油性 双头(粗、细） | 1 | 支 |
| 13 | 甲醇检测试剂盒 | 50次/套 | 1 | 盒 |
| 14 | 乙醇对照液 | 28-62度（常用） 5ml/瓶 | 15 | 瓶 |

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302**