**JC-802B型原状取土钻**

****

**一、产品介绍**

**1、产品简介**

JC-802B型原状取土钻全身304不锈钢材质，人性化设计，可拆卸，取土更方便。

**2、产品用途**

专业应用于科研、实验等土壤采样过程。

**二、产品参数**

1、****材质：全身304不锈钢****
2、壁厚：3mm
3、总长：1m（可选长度：0.5-5m）
4、钻长：25cm（可选钻长：25cm-50cm）
5、****钻头直径：50mm（可选钻头直径：10、16、25、38、50、70、100mm等）****

**三、产品特点**

1、全身304不锈钢材质。
2、转头内外精抛光处理，取土更省力，清洗更方便。
3、人性化设计，**带胶套、带刻度、可拆卸**（携带方便）。

4、****使用方法：****

**直接往下推或者顺时针旋转边往下推，取完土提杆时也同样边顺时针旋转边往上拉或直接往上提。**

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**