**JC-HG系列横格式分样器**



**一、产品参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | JC-HGT-I | JC-HGG-I | JC-HGT-II | JC-HGG-II |
| 材质 | 铁板喷塑 | 不锈钢 | 铁板喷塑 | 不锈钢 |
| 凹槽数量 | 16格 | | 12格 | |
| 槽    宽 | 12.7mm | | 25.4mm | |
| 最大分量 | 150~1200g | | 300~2000g | |
| 外形尺寸 | 330\*220\*250mm | | 420\*220\*270mm | |
| 适用范围 | 水稻小麦等中小粒种子 | | 大豆玉米大粒种子 | |
| 规    格 | 中小号 | | 大号 | |

**二、产品特点**  
1、该分样器构造简单实用，凹槽排列成一直行。

2、用来对分各种种子，当把种子从上面倒入到仪器，通过一系列交叉的相反方向的滑道把样品分成相等的两份。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302**