**JC-FW-400A粉碎机**

****

**一、产品介绍**  
适用于工业农业、工矿、医药卫生、院校、煤炭、地质等科研单位、可以对各种粮食土壤、药物、矿石、矿物质等进行粉碎处理。  
**二、产品参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **型号规格** | **JC-FW100** | **JC-FW200** | **JC-FW400A** |
| 工作电压（V） | AC220V  50HZ | | |
| 功率（W） | 800 | 1430 | 1800 |
| 转速（转/分）（r/min） | 27000 | 28000 | 30000 |
| 机器尺寸(mm)仓径\*仓高\*总高 | 110\*105\*335 | 135\*120\*370 | 150\*120\*370 |
| 每次粉碎量（≤g） | 100 | 200 | 350 |
| 粉碎细度（目） | 70-300 | | |
| 净重（kg） | 2.3 | 3.35 | 3.4 |
| 毛重（kg） | 2.6 | 4 | 4.2 |

**三、产品特点**  
1、粉碎室及刀片采用进口不锈钢制作，以达到试品分析处理的准确性。  
2、本产品具有体积小、粉碎效率高、操作简单、造型美观、用途广等特点。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302**