**便携式玉米水分分析仪JC-YF-B**

****

**产品介绍**
便携式玉米水分分析仪适用于玉米的收购、储存、加工等多个环节，实现快速、无损、水分指标定量检测分析，为玉米品质鉴定提供快速检测方法。仪器可应用于实验室、车间、野外现场等不同场合。
**二、产品参数**

****技术指标****

**应用领域：玉米行业 检测指标：玉米水分**

**检测场景：室内、室外、车载检测 仪器特色：快速、无损**

****技术参数****

**检测方式：近红外光谱透射技术**

**分光方式：固定光栅，无移动部件**

**探 测 器：256像元硅二极管阵列探测器**

**波长范围：包含700-1050nm**

**检测时间：小于2分钟**

**显 示 屏：智能触摸屏**

**工作温度：-10℃~ 40℃**

**仪器尺寸：210X300X228mm**

**电 池：大容量锂电池**

**重 量：小于7kg**

**运行内存：1G**

**存储容量：8G**

**功 能：具有仪器在线诊断功能；可实现各级农产品溯源管理平台以及企业数据管理系统对接；能够实现联网远程服务优化。**

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！**